XVA.262.5.2023.AŻ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**1. Skaner** – ilość: 1 szt, o następujących parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametr** | **Minimalna wartość** |
| 1 | Typ skanera | Biurowy, dokumentowy (duplex) A4 |
| 2 | Podajnik papieru  | ADF do 80 arkuszy |
| 3 | Gramatura papieru  | 27 – 413 g/m² |
| 4 | Rozdzielczość optyczna  | 600 dpi |
| 5 | Rozmiar dokumentów  | Maks. 216,0 mm x 356,0 mmMin. 52,0 mm x 52,0 mm |
| 6 | Skanowanie  | Automatyczne dwustronne |
| 7 | Prędkość skanowaniamono/kolor | 40 str./min. |
| 8 | Obsługiwane formaty plików  | PDF, JPG, TIFF, BMP, RTF, PNG |
| 9 | Sterowniki skanera  | ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| 10 | Silnik kodów kreskowych  | Rozpoznawanie kodów 1D oraz 2D |
| 11 | Silnik OCR  | Wbudowany polski OCR |
| 12 | Gwarancja  | 24 miesiące |
| 13 | Wymiary z tacą wejściową | Szerokość: nie większa niż 315 mmGłębokość: nie większa niż 270 mmWysokość: nie większa niż 235 mmWaga: nie większa niż 3,3 kg |

2. **Drukarka kodów kreskowych** 2 szt, każda drukarka wraz z materiałem eksploatacyjnym, spełniająca minimalne wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametr** | **Minimalna wartość** |
| 1 | Rodzaj druku  | Termiczny/Termotransferowy |
| 2 | Rozdzielczość drukowania  | 200dpi |
| 3 | Prędkość drukowania  | 127 mm/s |
| 4 | Maksymalna szerokość druku  | 104 mm |
| 5 | Maksymalna długość druku  | 990 mm |
| 6 | Minimalna długość etykiety  | 9,6 mm |
| 7 | Maksymalna długość etykiety  | 991 mm |
| 8 | Średnica zew. rolki etykiet  | 127 mm |
| 9 | Średnica wew. rolki etykiet  | 25 mm |
| 10 | Grubość etykiety  | 0,075 – 0,18 mm |
| 11 | Szerokość taśmy  | 33,8 – 110 mm |
| 12 | Długość taśmy  | 74 m |
| 13 | Średnica wew. rolki taśm  | 12,7 mm |
| 14 | Język programowania  | EPL |
| 15 | Interfejs  | Ethernet, USB |
| 16 | Gwarancja | 24 miesiące |
| 17 | Drukowane kody kreskowe  | 1D: Code 39, Code 128 (A, B or C user selectable/Autoselect), UCC/EAN-128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E,UPC-A with 2 and 5 add on, Plessey, POSTNET, German Post, Japanese Postnet2D: PDF-417, Macro PDF-417, Maxi Code (Modes 2, 3, 4, 6),QR Code |
| 18 | Materiały eksploatacyjne | Taśma termotransferowa, taśma woskowa, zgodna zzaproponowanym urządzeniem. Szerokość: 64 mm,Długość: 74 m, Rdzeń: 12,7 mm, Kolor: black• Etykieta termotransferowa, zgodna zzaproponowanym urządzeniem. Szerokość: 50mm, Długość: 30 mm |

3. **Czytnik kodów kreskowych** – ilość: 1 szt., spełniająca minimalne wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametr** | **Minimalna wartość** |
| 1 | Typ skanera | 1D |
| 2 | Obsługiwane kody  | CodeBar, Code128, EAN-8, EAN13, Codebase39,Interleaved 2 of 5 (tzw. Przeplatany 2 na 5), Codebase93 |
| 3 | Zasięg odczytu  | do 140 cm w zależności od rodzaju kodu |
| 4 | Sygnalizacja odczytu  | dźwiękowa i świetlna |
| 5 | Szybkość skanowania  | 547 skanów/sek. |
| 6 | Wymagany kontrast kodu  | Minimalny współczynnik odbicia: 15% |
| 7 | Norma IP  | IP 42 |
| 8 | Akcesoria  | Podstawka; kabel USB |
| 9 | Gwarancja  | 24 miesiące |

Dostawę ww. urządzeń szacuję na łączną kwotę ........................ zł netto

 ........................ zł brutto

Nazwa Wykonawcy: ....................................................

 e-mail .........................................

podpis: .............................................................